phy#0
	Interface wlp1s0
		ifindex 2
		wdev 0x1
		addr 28:cd:c4:b8:63:cb
		ssid testing
		type AP
		channel 1 (2412 MHz), width: 20 MHz, center1: 2412 MHz
		txpower 20.00 dBm
		multicast TXQ:
			qsz-byt	qsz-pkt	flows	drops	marks	overlmt	hashcol	tx-bytes	tx-packets
			0	0	2	0	0	0	0	16447		226

phy#1
	Interface wlp1s1
		ifindex 3
		wdev 0x1
		addr 28:cd:c4:b8:63:cc
		ssid testing
		type AP
		channel 1 (2412 MHz), width: 20 MHz, center1: 2412 MHz
		txpower 20.00 dBm
		multicast TXQ:
			qsz-byt	qsz-pkt	flows	drops	marks	overlmt	hashcol	tx-bytes	tx-packets
			0	0	2	0	0	0	0	16447		226
