Identifier                                : 0x03 (SFP)
Extended identifier                       : 0x04 (GBIC/SFP defined by 2-wire interface ID)
Connector                                 : 0x01 (SC)
Transceiver codes                         : 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Transceiver type                          : 10G Ethernet: 10G Base-LR
Encoding                                  : 0x03 (NRZ)
BR, Nominal                               : 10000MBd
Rate identifier                           : 0x00 (unspecified)
Length (SMF,km)                           : 20km
Length (SMF)                              : 20000m
Length (50um)                             : 0m
Length (62.5um)                           : 0m
Length (Copper)                           : 0m
Length (OM3)                              : 0m
Laser wavelength                          : 1270nm
Vendor name                               : FS
Vendor OUI                                : XXXXXXXX
Vendor PN                                 : XXXXXXXXXXXXXXX
Vendor rev                                : XXXX
Option values                             : 0x00 0x1a
Option                                    : RX_LOS implemented
Option                                    : TX_FAULT implemented
Option                                    : TX_DISABLE implemented
BR margin, max                            : 0%
BR margin, min                            : 0%
Vendor SN                                 : XXXXXXXXXXX
Date code                                 : XXXXXX
Optical diagnostics support               : Yes
Laser bias current                        : 13.088 mA
Laser output power                        : 3.6119 mW / 5.58 dBm
Receiver signal average optical power     : 0.0044 mW / -23.57 dBm
Module temperature                        : 38.00 degrees C / 100.40 degrees F
Module voltage                            : 3.4844 V
Alarm/warning flags implemented           : Yes
Laser bias current high alarm             : Off
Laser bias current low alarm              : Off
Laser bias current high warning           : Off
Laser bias current low warning            : Off
Laser output power high alarm             : Off
Laser output power low alarm              : Off
Laser output power high warning           : Off
Laser output power low warning            : Off
Module temperature high alarm             : Off
Module temperature low alarm              : Off
Module temperature high warning           : Off
Module temperature low warning            : Off
Module voltage high alarm                 : Off
Module voltage low alarm                  : Off
Module voltage high warning               : Off
Module voltage low warning                : Off
Laser rx power high alarm                 : Off
Laser rx power low alarm                  : Off
Laser rx power high warning               : Off
Laser rx power low warning                : Off
Laser bias current high alarm threshold   : 95.000 mA
Laser bias current low alarm threshold    : 1.000 mA
Laser bias current high warning threshold : 85.000 mA
Laser bias current low warning threshold  : 2.000 mA
Laser output power high alarm threshold   : 6.4566 mW / 8.10 dBm
Laser output power low alarm threshold    : 1.9953 mW / 3.00 dBm
Laser output power high warning threshold : 6.4566 mW / 8.10 dBm
Laser output power low warning threshold  : 2.5119 mW / 4.00 dBm
Module temperature high alarm threshold   : 100.00 degrees C / 212.00 degrees F
Module temperature low alarm threshold    : -40.00 degrees C / -40.00 degrees F
Module temperature high warning threshold : 90.00 degrees C / 194.00 degrees F
Module temperature low warning threshold  : -30.00 degrees C / -22.00 degrees F
Module voltage high alarm threshold       : 3.7000 V
Module voltage low alarm threshold        : 2.8999 V
Module voltage high warning threshold     : 3.5000 V
Module voltage low warning threshold      : 3.1000 V
Laser rx power high alarm threshold       : 0.1995 mW / -7.00 dBm
Laser rx power low alarm threshold        : 0.0010 mW / -30.00 dBm
Laser rx power high warning threshold     : 0.1584 mW / -8.00 dBm
Laser rx power low warning threshold      : 0.0012 mW / -29.21 dBm
