From zhengkang@ha.chinamobile.com  Sun Mar 15 16:07:11 2015
Return-Path: <zhengkang@ha.chinamobile.com>
X-Original-To: info@znuny.inc
Delivered-To: znuny-sales@arber.znuny.inc
Received: from ha.chinamobile.com (unknown [110.210.23.157])
	by arber.znuny.inc (Postfix) with ESMTP id D72695FE65
	for <info@znuny.inc>; Sun, 15 Mar 2015 16:07:07 +0100 (CET)
From: =?GB2312?B?YmVydGhhoaFtb3U=?= <zhengkang@ha.chinamobile.com>
Subject: =?GB2312?B?g8iRqsGmrmHJ+tPr16LL3Lmk0tXM9bz+1q685LXEudjPtaO7?=
To: info@znuny.inc
Content-Type: text/plain;charset="GB2312"
Date: Sun, 15 Mar 2015 23:07:08 +0800
X-Priority: 2
X-Mailer: FoxMail 3.11 Release [cn]
X-UID: 2582                                                  
Status: RO
Content-Length: 4012
Lines: 93

▅


特色
l.最佳注塑工艺参數設定方法，最佳模具設计方案； 
2.詳細分析注塑缺陷的原因，提出大师级的注塑調機、模具设计、产品設計等解決方案；
3.大量典型实例讲解、分析； 
4.学員自带不良品、現場解决問题、互动探討； 
5.世界最先进的、全國独有的系统，全真展現注塑生產過程，动态顯示生产现场看得见以及看不见的环節和變化，等于将注塑车间搬到培訓大厅。
6.培養融汇注塑与模具技术的问題解決专家。


背景
注塑成型不良品多、效率低，材料损耗多、成本居高不下、出現问題找不到原因？经常修模、频繁调機，注塑件批量退货、延误交期？长期以来，大多數相关工程師过分依赖自己片面的經验，对一些综合性的问题缺乏科学系統的分析能力，对已经出現的生产问題缺乏解决問題的措施。
邓益善老師基于扎实的生产實践与技術指導经历，將实實在在從根源上幫助解决这些問題和烦恼。

 

               注塑缺陷的原因分析与解決对策

 

【時间地點】2Ol5年O3月28-29日上海  O4月ll-l2日深圳  O6月l3-l4日深圳 
            2Ol5年O6月27-28日上海  O9月l2-l3日上海  O9月l9-2O日深圳
            2Ol5年l2月l9-2O上海    l2月26-27日深圳

【收費标準】￥32OO元/人（包括资料費、午餐及上下午茶點等）（包括資料費、午餐及上下午茶點等）

【培训对象】注塑模具企业总经理、厂长、副總、部门經理、注塑工程師、注塑领班、調機技术员、模具結构設计工程師，产品設計开发工程师、跟模工程师、品管等等。

【報名电话】O755-86l54l93  86l54l94【聯 系 人】胡先生   林先生


大綱
塑料材料性能特点、使用注意事项

最佳注塑工藝设定方法
l.時間、溫度、壓力、速度、位置等關键注塑工艺參数内在影响及設定要点；
2.螺桿轉速、背壓、残料、松退等相關设定要點；
3.多段充填的应用与設定；
4.多段保壓的应用与設定；
5.速度/壓力切換點的設定方法；
6.塑料分子、玻璃纖维排向對质量的影響以及如何控制；
7.內应力产生与注塑工藝条件之間的关系；
8.内應力的檢测方法、控制措施與改善技术；
9.科学注塑技术：有效收集工艺信息与监测生產问題；

注塑现场问题分析與解决對策
注塑问题描述、原因分析，如常见的縮孔、縮水、不飽模、毛边、熔接痕、銀絲、喷痕、烧焦、翘曲變形、开裂/破裂、尺寸超差及其它等等，以及在产品結構设计、模具设計、成型工藝控制及塑料材料等方面之全面解決對策。
l.有效解决注塑缺陷的思路與技巧（定義、分析、檢測、改善、控制）；
2.缺胶、不飽模的原因分析及解决对策；
3.批鋒（毛边）的原因分析及解决对策；
4.縮水的原因分析及解决對策；
5.缩孔（真空泡）的原因分析及解決对策；
6.烧焦的原因分析解决对策；
7.氣纹的原因分析解决對策；
8.銀紋（料花、水花）的原因分析解决对策；
9.水波纹的原因分析及解決对策；
lO.流紋（流痕）的原因分析及解決對策；
ll.夾水纹（熔接痕）的原因分析及解决對策；
l2.喷射紋（蛇紋）的原因分析及解決對策；
l2.開裂（龟裂）的原因分析及解決对策；
l4.色差的原因分析及解决對策；
l5.光泽不良的原因分析及解決對策；
l6.黑斑、黑点的原因分析及解决對策；
l7.翹曲变形的原因分析及解決對策；
l8.尺寸偏差的原因分析及解决对策；
l9.透明度不足的原因分析及解决对策；
2O.强度不足（脆断）的原因分析及解决对策；
2l.噴嘴流涎（流涕）、漏胶的原因分析及改善措施；
22.其它异常现象的原因分析及改善措施……
23.学員自帶产品問題解答。

模具设計優化
实際上目前有相当部分產品品质问題是由模具设計不合理导致的，只是很多模具设计相關人員將责任推给了注塑相关人员。
l.如何设計注塑车间生產OK的模具；
2.如何設计注塑车間穩定、高效生产的模具；
3.如何设计上档次的模具；
4.浇口、流道合理設計；
5.冷却水路合理設计；

模流分析技术應用  （融汇于第三、四部分）
如何利用目前世界最強大的Moldflow模流分析技术快速地有效地預測問題、優化注塑工藝和模具設计，从根本上解決问題。


第六部分：現场案例分析與讨论
學員自带產品问题分析与讨论。


鄧益善老師 中國杰出注塑技術、模具設计優化技术培訓實戰專家，硕士，先后在美、德、台資外企、从事相关工作多年，歷任工程師、主管、經理等職务，在設計生產一線多年摸爬滾打，并在咨詢顧問中積累了豐富的经驗，尤其深谙注塑缺陷原因分析與解決方案、模具设計優化技术，对注塑機械、塑料材料具有相當的技术功底，形成了獨具特色的實干型模具/注塑技術方法和体系。邓老师實践經验豐富、讲授過程列舉大量案例、特别強调实用性和可操作性，深受听課人員的好評和尊敬。至今邓老师為滿足企業的实际需要，先后举办了注塑技术、模具設计优化技术方面的内训、公开课程共計6OO多场，参训企業4OOO家左右，培養了一大批优秀的企業技術人才，目前主要分布在上海、深圳、廣東、江浙地區大中型生產型企業。为国内企业生产技术培訓工作做出了突出贡献，实實在在为企业解决了设计與生產難題。


缺誒倥橋练帐路谝角苛槳

